**附件 2**

编号：24001

**福州大学施工动火作业审批表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 申请动火单位 |  | 现场负责人及联系电话 |  |
| 动火部位 |  | 动火作业级别 |  |
| 动火原因 | □室内装修 □防水 □维修 □其它 |
| 动火类别 | □用火 □电焊 □气焊 □切割 □其它 |
| 动火起止时间 | 从 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止 |
| 动火人姓名 | 身份证号 | 特种作业操作证编号 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 现场看护人姓名 |  | 身份证号 |  |
| 动火期间应具备的主要安全措施：1.现场配备足够的灭火器和消防用水；是□ 否□2.现场配备隔离砂；是□ 否□3.现场清理杂物及易燃易爆物品； 是□ 否□4.现场有专人看护；是□ 否□5.动火作业人员在动火前检查自身动火设备齐全有效；是□ 否□6.动火作业人员持有效证件上岗； 是□ 否□7.高空作业时清理周围和地面可燃物并采取相应防护措施；是□ 否□8.可燃材料作保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，采取切实可靠的安全措施；是□ 否□9.盛装过油类等易燃、可燃液态容器、管道用后需清洗干净再动火；是□ 否□10.根据实际情况另需采取的安全措施。是□ 否□ |

|  |
| --- |
| 承诺事项：1.动火作业人员要严格执行操作规程；2.加强现场危险源控制；3.动火人员与现场监护人员要了解焊割现场周围情况，懂得相关防火知识，不得离岗及私自脱岗；4.有压力或密闭的管道、容器不准焊割；5.附近有与明火作业相抵触的工种作业时不准焊割；6.与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前不准焊割；7.不论是动火人员还是现场监护人员必须要做好自身防护工作；8.现场监护人员和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；9.完成动火作业后，动火人员和现场监护人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后方可离开；10.一旦发生火灾或者爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 |
| 现场负责人、动火人、现场看护人签名 | 本人已阅读并知晓以上承诺事项，严格遵守承诺，按规范安全操作。签名： 日期： |
| 动火单位意见 | 负责人（签 名）： 单位（盖 章）日期： |
| 施工单位意见 | 负责人（签名）： 单位（盖章）日期： |
| 监理单位意见 | 负责人（签名）： 单位（盖章） 日期： |
| 现场核验意见 | 核验人（签名）：日期： |

施工动火作业审批表一式三联：项目主管单位留存一联，施工单位留存一联，动火人留存一联现场备查。